                                                             ДУМА
городского поселения г.Краснослободск
Среднеахтубинского муниципального района
Волгоградской области

РЕШЕНИЕ

От 26 декабря 2017г.                          № 51/ 316  

О принятии местных нормативов  градостроительного 
проектирования городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района 
Волгоградской области

       На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации Закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, постановления администрации городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района от 20.10. 2017 года  № 525 «О подготовке местных нормативов градостроительного проектирования  городского поселения г. Краснослободск    Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области» требованиями Федерального закона от 29 декабря 2004г №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», генерального плана городского поселения г. Краснослободск принятого решением Думы городского поселения г. Краснослободск от 04.03.2015г  №8/58,     руководствуясь Уставом городского поселения г. Краснослободск,   Дума городского поселения г. Краснослободск

РЕШИЛА:
  1.. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения г. Краснослободск  Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской  области (прилагаются).
2. Направить настоящее решение в  газету «Звезда» Среднеахтубинского муниципального района   для опубликования и разместить на официальном сайте администрации городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского  муниципального района в сети "Интернет".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.


Председатель Думы
городского поселения 
г. Краснослободск                                                                           А.В. Бондарев
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Введение
Местные нормативы градостроительного проектирования (далее – МНГП) городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области разработаны отделом архитектуры и муниципального имущества  администрации городского поселения г.Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области.
Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Волгоградской области, нормативно правовыми актами администрации Городского поселения г.Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области.
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района разрабатываются в целях:
1. Определения совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения городского поселения г. Краснослободск населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района;
2. Определения совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельских населенных пунктов городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения, населения поселения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения,
Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района включают в себя:
1. Основную часть местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района и сельских населенных пунктов городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского района, содержащие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения г.Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области..
3. Правила и области применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Городского поселения г.Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области..
Местные нормативы градостроительного проектирования района разработаны для использования их в процессе подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, проведения экспертизы, подготовки и рассмотрения проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, благоустройства территории.
Планировка и застройка населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для беспрепятствен-ного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и использования их  инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются.

[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]Местные нормативы градостроительного проектирования района разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории района, планов и программ комплексного социально-экономического развития района, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
[bookmark: Par42]Местные нормативы градостроительного проектирования района разработаны с учетом обеспечения соблюдения требований охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм, охраны памятников истории и культуры, пожарной безопасности и интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах застройки, иных показателях. При разработке нормативов учтены предельно допустимые нагрузки по окружающей среде на основе определения ее потенциальных возможностей, режима рационального использования природных и иных ресурсов с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения, недопущения разрушения естественных экологических систем и необратимых изменений в окружающей среде.

Перечень используемых сокращений
В местных нормативах градостроительного проектирования района применяются следующие сокращения:

	[bookmark: Par46]Сокращения слов и словосочетаний

	Сокращение
	Слово/словосочетание

	гг.
	годы

	ГП
	Генеральный план

	др.
	другие

	МНГП
	Местные нормативы градостроительного проектирования

	МНГП  г.п.г. Краснослободска Среднеахтубинского муниципального района
	Местные нормативы градостроительного проектирования Городского поселения г.Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области. Волгоградской области

	п.
	пункт

	пп.
	подпункт

	РНГП Волгоградской области
	Региональные нормативы градостроительного проектирования Волгоградской области

	ТКО
	твердые коммунальные отходы

	ст.
	статья

	ст.ст.
	статьи

	ч.
	часть

	Сокращения единиц измерений

	Обозначение
	Наименование единицы измерения

	га
	гектар

	кВ
	киловольт

	кв. м, м2
	квадратный метр

	кв. м/тыс. человек
	квадратных метров на тысячу человек

	км
	километр

	куб. м
	кубический метр

	м
	метр

	мин.
	минуты

	тыс. кв.м
	тысяча квадратных метров

	тыс. куб. м/сут.
	тысяча кубических метров в сутки

	тыс. т/год
	тысяча тонн в год

	тыс. человек
	тысяча человек

	чел.
	человек

	чел./га
	человек на гектар


[bookmark: _Toc496246293]1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского поселения г.Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области. Волгоградской области
1.1 [bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: _Toc496246294]Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области жилищного строительства при различных показателях жилищной обеспеченности и при различных типах застройки
1.1.1.   Максимально   допустимая   этажность   жилых   и   нежилых   зданий   в   городском поселении г.Краснослободск принимается 5 этажей, в иных населенных пунктах (п.Песчанка, п.Вторая Пятилетка)  -3 этажа. Максимально допустимая этажность индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов - 3 этажа.
1.1.2. При определении максимальной этажности жилого дома в число этажей включаются все надземные этажи кроме технического, в том числе мансардный и цокольный, подвальный. При различном числе этажей в разных частях жилого дома, а также при размещении жилого дома на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части жилого дома.
  1.1.3. Элементами планировочной структуры территорий, застраиваемых жилыми домами, являются жилой район и жилой квартал.

1.1.4. Для расчета предельно допустимых параметров застройки жилого квартала (части жилого квартала) многоквартирными жилыми домами используются показатели - максимальный коэффициент застройки жилого квартала многоквартирными жилыми домами, максимальная плотность застройки жилого квартала многоквартирными жилыми домами, значения которых в зависимости от средней этажности приведены в таблице 1
Таблица 1

	Средняя этажность
многоквартирных жилых домов в жилом квартале
	
Максимальный коэффициент застройки жилыми домами, %
	Максимальная плотность

застройки жилыми домами,

м2/га

	1
	40
	4000

	2
	40
	4000

	3
	40
	4000

	4
	40
	4000

	5
	40
	4000


  


                           Примечания:

1) средняя этажность, коэффициент застройки и плотность застройки жилыми домами по определению являются математически связанными показателями: плотность застройки равна произведению   средней   этажности   на   коэффициент   застройки   с   учетом   коэффициентов согласования единиц измерения, например, 2 × (40% / 100%) × 10000 = 4000.
2) при расчете максимального коэффициента застройки жилого квартала (части жилого квартала) реконструируемыми многоквартирными жилыми домами допускается увеличение указанного коэффициента до 60%.
1.1.5. Для расчета предельно допустимых параметров застройки жилого квартала (части жилого  квартала) блокированными  жилыми домами  используются  показатели  -  максимальный коэффициент застройки жилого квартала блокированными жилыми домами, максимальная плотность застройки жилого квартала блокированными жилыми домами, значения которых в зависимости от средней этажности приведены в таблице 2

Таблица 2

	Средняя этажность
блокированных жилых домов в жилом квартале
	Максимальный коэффициент застройки блокированными жилыми      домами, %
	Максимальная плотность
застройки блокированными жилыми домами, м2/га

	1
	30
	3000

	2
	30
	3000

	3
	30
	3000


Примечания:

1) средняя этажность, коэффициент застройки и плотность застройки жилыми домами по определению являются математически связанными показателями: плотность застройки равна произведению   средней   этажности   на   коэффициент   застройки   с   учетом   коэффициентов согласования единиц измерения, например, 2 × (30% / 100%) × 10000 = 3000.
2) при расчете максимального коэффициента застройки жилого квартала (части жилого квартала) реконструируемыми блокированными жилыми домами допускается увеличение указанного коэффициента до 40%

1.1.6. При застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами максимальный коэффициент застройки земельного участка устанавливается 40%. Максимальная этажность индивидуальных жилых домов - 3 этажа

Таблица 3
[bookmark: OLE_LINK20]Объекты местного значения поселения и сельских населенных пунтов в области жилищного строительства при различных показателях жилищной обеспеченности и при различных типах застройки
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Жилые помещения 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Средняя жилищная обеспеченность, м2 общей площади жилых помещений на человека
	Для иных нас.пунктов
	20

	
	
	
	для городского поселения г.Краснослободск
	20

	
	
	Средняя жилищная обеспеченность для различных типов застройки, м2 площади жилых помещений на человека в зависимости от уровня комфортности жилья
	[bookmark: OLE_LINK149][bookmark: OLE_LINK150]для городского поселения г.Краснослободск и для иных нас.пунктов

	
	
	
	тип жилой застройки по уровню комфортности
	средняя жилищная обеспеченность, м2/чел.

	
	
	
	Специализированный (для гостиничного типа, специальные жилые комплексы)
	Не устанавливается

	
	
	
	Социальный (муниципальное жилье)
	20

	
	
	
	Массовый (эконом-класс)
	30

	
	
	
	Престижный (бизнес-класс)
	40

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Жилой квартал
	Расчетный показатель максимальной плотности объекта
	Общий размер жилых зон, на 1000 тыс.человек,  га
	Для городского поселения г.Краснослободск
	застройка до 3 этажей
	10 га для застройки без земельных участков и 20 га – для застройки с участком

	
	
	
	
	застройка от 4 до 5 этажей
	8 га

	
	
	
	иные населенные пункты (п.Песчанка, п.Вторая Пятилетка)  
	40 га-с усадебной жилой застройкой

	
	
	Плотность населения в границах квартала, чел./га [1]
	для городского поселения г.Краснослободск и для иных нас.пунктов

	
	
	
	тип жилой застройки
	расчетная плотность населения, чел./га 

	
	
	
	блокированная
	200

	
	
	
	малоэтажная застройка
	200

	
	
	
	среднеэтажная застройка
	340

	Примечания:
1. Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 30 м2/чел. в многоквартирной жилой застройке.
2. В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10% при наличии соответствующего обоснования.
3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны.
4. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений

	


  1.2. Расчетные показатели в области озеленения территорий.

1.2.1. Для расчета потребности населения в озеленённых территориях используется показатель – отношение площади озелененных территорий жилого квартала многоквартирной застройки к площади такового жилого квартала, выраженная в процентах. Вместе с парками и озеленёнными территориями общего пользования (скверами, бульварами) в площадь озелененных территорий включаются озеленённые части территорий при объектах жилищного строительства, при объектах  здравоохранения, культуры,  спорта,  административных, управленческих  и  иных объектах,  без  учета  площади  участков  общеобразовательных  и  дошкольных  образовательных учреждений. Указанный показатель приведен в таблице 4.

Таблица 4

	

Населенный пункт
	Минимальный % соотношения площади озеленённых 
территорий к площади жилого квартала 
многоквартирной застройки

	
Городское поселение г.Краснослободск
	
25

	Иные населенные пункты (п.Песчанка,  п.Вторая Пятилетка)  
	Не менее 40-60 



1.2.2. Пешеходная доступность до ближайшего бульвара, сквера или парка (озелененной территории общего пользования) в городском поселении г.Краснослободск принимается:
- для жителей многоквартирных жилых домов не более 20 мин;

- для жителей блокированных и индивидуальных жилых домов не более 30 мин.


1.3. Расчетные показатели для производственных территорий.

1.3.1. Для расчета предельных параметров застройки территорий производственного назначения   в   населенных   пунктах   применяется   показатель   -   максимальный   коэффициент застройки земельного участка, приведенный в таблице 5.
Таблица 5

	
Виды объектов
	Максимальный коэффициент застройки земельного участка, процент

	1. Промышленная застройка
	80

	2. Научно-производственная застройка
	60

	3. Коммунально-складская застройка
	60



Примечание: коэффициент застройки земельного участка на производственной территории определяется как отношение площади территории земельного участка, застроенной зданиями, строениями и сооружениями, к общей площади земельного участка, выраженное в процентах. При этом застроенной считается суммарная площадь территорий, занятых производственными зданиями, строениями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузо-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые склады различного   назначения.   Подземное   сооружение   не   учитывается,   если   поверхность   земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, стоянок автомобилей и другие виды благоустройства.


1.2 [bookmark: _Toc496246295]Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области образования
Таблица 6
	[bookmark: OLE_LINK53]Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	[bookmark: _Hlk467618109]Дошкольные образовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет
	Для городского поселения г.Краснослободск
	для иных н.п.(п.Песчанка, п.Вторая Пятилетка)  

	
	
	
	70
	49

	
	
	Размер земельного участка, га
	На 1 место при вместимости организации:

	
	
	
	до 100 мест
	40

	
	
	
	свыше 100 мест
	35

	
	
	
	Размер групповой площадки на 1 место следует принимать не менее:

	
	
	
	для детей ясельного возраста 
	7,5 

	
	
	
	для детей дошкольного возраста 
	9,0 

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, м
	Для городского поселения г.Краснослободск
	для иных н.п.(п.Песчанка, п.Вторая Пятилетка)  

	
	
	
	300
	500

	[bookmark: _Hlk467169410]Общеобразовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет
	Для городского поселения г.Краснослободск
	для иных н.п.(п.Песчанка, п.Вторая Пятилетка)  

	
	
	
	103
	49

	
	
	Размер земельного участка, га
	На 1 учащегося при вместимости организации:

	
	
	
	от 40 до 400
	50

	
	
	
	от 400 до 500
	60

	
	
	
	от 500 до 600
	50

	
	
	
	от 600 до 800
	40

	
	
	
	от 800 до 1100
	33

	
	
	
	от 1100 до 1500
	21

	
	
	
	от 1500 до 2000
	17

	
	
	
	свыше 2000
	16

	[bookmark: _Hlk467618205][bookmark: _Hlk467618418]
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, минут в одну сторону
	Для городского поселения г.Краснослободск
	для иных н.п.(п.Песчанка, п.Вторая Пятилетка)  

	
	
	
	500 м
	30 мин

	Организации дополнительного образования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек общей численности населения
	Для городского поселения г.Краснослободск
	для иных н.п.(п.Песчанка, п.Вторая Пятилетка)  

	
	
	
	35
	11

	
	
	Размер земельного участка, га
	0,3

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, минут в одну сторону
	для муниципального района
	для иных н.п.(п.Песчанка, п.Вторая Пятилетка)  

	
	
	
	30
	30

	Примечания: 
1.Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные учреждения малой вместимости, объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими учреждениями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от местных условий.
2.Вместимость дошкольных учреждений в сельских  населенных пунктах рекомендуется не более 150 мест.
3.Площадь озеленения территории дошкольного учреждения не менее 50%  от свободной территории.
4. При новом строительстве, в условиях сложившейся затесненной застройки, допускается размещение дошкольных организаций во встроенных в жилые дома помещениях, вместимостью до 80 мест, и во встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам (или пристроенных), вместимостью до 150 мест, при наличии отдельно огороженной территории с самостоятельным входом и выездом (въездом).
.


[bookmark: _Toc496246296]1.3 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области здравоохранения
Таблица 7
Объекты местного значения муниципального района и сельских поселений в области здравоохранения
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Фельдшерские и фельшерско-акушерские пункты
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество мест на 1000 чел.
	Для городского поселения г.Краснослободск
	для иных н.п.(п.Песчанка, п.Вторая Пятилетка)  

	
	
	
	для иных н.п.(п.Песчанка, п.Вторая Пятилетка)   в зависимости от численности населения
	более 1 тыс. чел.
	1

	
	
	
	
	менее 1 тыс. чел.
	не нормируется

	
	
	Размер земельного участка, га/объект
	0,2

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, минут в одну сторону
	Для городского поселения г.Краснослободск
	60

	
	
	
	для иных н.п.(п.Песчанка, п.Вторая Пятилетка)  
	60

	Станции скорой помощи
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, автомобиль
	для муниципального района
	1 на 10 тыс. чел.

	
	
	Размер земельного участка, га/автомобиль
	0,05 на 1 автомобиль, но не менее 0,1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, минут в одну сторону
	15

	Выдвижные пункты скорой помощи
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, автомобиль
	для муниципального района
	1 на 5 тыс. жителей

	
	
	Размер земельного участка, га/автомобиль
	0,05 на 1 автомобиль, но не менее 0,1

	
	
	Транспортная доступность, минут в одну сторону
	30

	Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, посещений в смену
	для муниципального района
	20 посещений в смену на 1 тыс.человек

	
	
	Размер земельного участка, га/посещений в смену
	0,1 на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, минут в одну сторону
	90

	Стационары для детей и взрослых для интенсивного лечения и кратковременного пребывания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, коек
	для муниципального района
	45 на 10 тыс. жителей

	
	
	Размер земельного участка, кв.м/место
	до 50 коек 
	150 кв. м на 1 койку

	
	
	
	свыше 50 до 100
	150-100 кв. м на 1 койку

	
	
	
	свыше 100 до 200
	100-80 кв. м на 1 койку

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, минут в одну сторону
	90

	Аптеки
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, объект
	для муниципального района
	0,4 учреждения на 10 тыс. жителей

	
	
	Площадь земельного участка, га. / общая площадь помещений, кв.м.
	0,25 га (или встроенные) / 60 кв.м.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортно-пешеходная доступность, мин.
	45

	Аптечные пункты
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, объект
	для муниципального района
	0,8 учреждения на 10 тыс. жителей

	
	
	Площадь земельного участка, га. / общая площадь помещений, кв.м.
	0,15 га (или встроенные) / 35 кв.м. (15 кв.м. при размещении в лечебно-профилактическом помещении)

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортно-пешеходная доступность, мин.
	24

	Примечания:
1. Фельшерско-акушерские пункты рекомендуются к размещению в сельских поселениях , муниципальных образованиях с численностью обслуживаемого населения – от 1000 человек.
2. Региональная фармацевтическая сеть включает в себя аптеки, а также аптечные пункты, обязательные к размещению в муниципальных образованиях с численностью обслуживаемого населения – от 1000 жителей. Аптечный пункт допускается размещать при лечебно-профилактическом учреждении.


[bookmark: _Toc496246297]1.4 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области физической культуры и спорта
Таблица 1.4
Объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта
	Наименование вида объекта
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Физкультурно-спортивные залы
	Уровень обеспеченности, м2 площади пола на 1 тыс. чел.
	Для городского поселения г.Краснослободск
	250

	
	
	для иных н.п.(п.Песчанка,   п.Вторая Пятилетка)   (с численностью населения не менее 1000 чел.)
	350

	
	Размер земельного участка, га
	0,7-0,9 на 1 тыс. человек

	Плоскостные сооружения
	Уровень обеспеченности, м2/тыс. чел. 
	3700
в том числе по типу: 
крытые плоскостные сооружения – 30 % 
открытые плоскостные сооружения – 70 %

	
	Размер земельного участка, га
	по заданию на проектирование

	Примечания:
1. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры.
2. При расчете потребности населения в плоскостных сооружениях рекомендуется учитывать плоскостные сооружения регионального значения (при наличии), местного значения муниципального района и поселения.


[bookmark: _Toc496246298]1.5 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области культуры и социального обеспечения
Таблица 1.5
Объекты местного значения   в области культуры и искусства
	Наименование вида объекта
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Библиотеки 
	Уровень обеспеченности, объект 
	для муниципального района [1]
	1

	
	
	для городских и сельских поселений

	
	
	Общедоступные поселенческие библиотеки с детским отделением
	1 на населенный пункт, являющийся административным центром поселения

	
	
	
	1 на каждые 16224 населения, расположенный на расстоянии более 5 км от административного центра поселения

	
	
	Филиалы поселенческих библиотек
	1 на населенный пункт с численностью населения до 500 человек, расположенный на расстоянии более 5 км от административного центра поселения; 
1 на населенный пункт с численностью населения свыше 500 человек, расположенный на расстоянии менее 5 км от административного центра поселения. 

	
	
	Библиотечные пункты
	1 на населенный пункт с численностью населения до 500 человек, расположенный на расстоянии менее 5 км от административного центра поселения

	Детские библиотеки
	Уровень обеспеченности, объект
	Для городского поселения г.Краснослободск
	1

	
	
	для иных н.п.(п.Песчанка, п.Вторая Пятилетка)  
	1

	Юношеские библиотеки
	Уровень обеспеченности, объект на муниципальный район [1]
	1

	Учреждения культурно-досугового типа
	Уровень обеспеченности, объект на муниципальный район [2]
	1

	Музеи
	Уровень обеспеченности, объект на муниципальный район
	2

	
	Размер земельного участка, га/объект
	экспозиционная площадь, кв. м
	площадь участка, га

	
	
	500
	0,5

	
	
	1000
	0,8

	
	
	1500
	1,2

	
	
	2000
	1,5

	
	
	2500
	1,8

	
	
	3000
	2,0

	Кинотеатры
	Уровень обеспеченности, объект на муниципальный район [2]
	1

	Выставочные залы, картинные галереи
	Уровень обеспеченности, объект на муниципальный район [2]
	1

	
	Размер земельного участка, га/объект
	экспозиционная площадь, кв. м
	площадь участка, га

	
	
	500
	0,5

	
	
	1000
	0,8

	
	
	1500
	1,2

	
	
	2000
	1,5

	
	
	2500
	1,8

	
	
	3000
	2,0

	Универсальные спортивно-зрелищные залы
	Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек
	2

	Парки культуры и отдыха
	Уровень обеспеченности, объект на муниципальный район
	1

	Примечания:
1. Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р. 
2. Социальные нормативы и нормы, утвержденные Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р. 
3. Детские библиотеки сельских поселений следует размещать в административных центрах сельских поселений как самостоятельные учреждения, так и в качестве структурных подразделений общедоступных поселенческих библиотек сельских поселений.
4. Целесообразно размещать на территории муниципального района универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости выполнял функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др.).
5. Мощностная характеристика центрального учреждения культуры клубного типа муниципального района должна составлять не менее 500 зрительских мест.
6. В зависимости от состава и объема фондов выставочные залы и картинные галереи могут являться структурными подразделениями музеев.
7. Целесообразно размещать на территории муниципального района универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости выполнял функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа, библиотека и др.).
8. Кинотеатр рекомендуется размещать в административном центре муниципального района


[bookmark: _Toc496246299]1.6 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области рекреации
Таблица 1.6
Объекты местного значения в области туризма и рекреации
	Наименование вида объекта
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Зоны массового кратковременного отдыха
	Размеры земельного участка, м2 на одного посетителя
	Для городских и сельских поселений
	500, в том числе интенсивно используемая часть для активных видов отдыха должна составлять 100 м2 на одного посетителя

	
	Транспортная доступность, минут
	90

	Пляжи
	Площадь территории объекта, м2 на одного посетителя
	Для городских и сельских поселений

	
	
	речных и озерных пляжей
	8

	
	
	речных и озерных пляжей (для детей)
	4

	
	Размера объекта, м на одного посетителя
	протяженность береговой полосы пляжа
	0,25

	Примечания: 
1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности муниципального района, городских и сельских поселений зонами массового кратковременного отдыха и максимально допустимого уровня территориальной доступности до таких зон установлены в соответствии с п. 9.25 СП 42.13330.2011. 
2. Расчетные показатели минимально допустимой площади территории для размещения речных и озерных пляжей и протяженности береговой полосы данных пляжей на одного посетителя установлены в соответствии с п. 9.32 СП 42.13330.2011.


[bookmark: _Toc496246300]1.7 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области энергетики и инженерной инфраструктуры
Таблица 1.7
Объекты местного значения в области энергетики
	Наименование вида объекта
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Электростанции (в том числе солнечные, ветровые и иные электростанции на основе нетрадиционных возобновляемых источников энергии) мощностью менее 5 МВт. 
Понизительные подстанции, переключательные пункты номинальным напряжением до 35 кВ включительно. 
Трансформаторные подстанции, распределительные пункты номинальным напряжением от 10(6) до 20 кВ включительно. 
Линии электропередачи напряжением от 10(6) до 35 кВ включительно.
	Размер земельного участка, отводимого для понизительных подстанций и переключательных пунктов напряжением до 35 кВ включительно, [1] кв.м 
	5000

	
	Размер земельного участка, отводимого для трансформаторных подстанций и распределительных пунктов напряжением 10 кВ, [1] кв.м 
	Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА
	50

	
	
	Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА
	50

	
	
	Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА
	80

	
	
	Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА
	150

	
	
	Распределительные пункты наружной установки
	250

	
	
	Распределительные пункты закрытого типа
	200

	
	Укрупненные показатели расхода электроэнергии, [2] кВт*ч/ чел. в год
	Без стационарных электроплит( без конденционеров/с кондицеонером)
	Со стационарными электроплитами( без конденционеров/с кондицеонером)

	
	
	В городском поселении г.Краснослободск
	1414 / 1664
	1747/1997

	[bookmark: _Hlk467622027]
	
	для иных н.п.(п.Песчанка, п.Вторая Пятилетка)   
	988/1404
	4264/4576

	
	Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, [2] ч
	Без стационарных электроплит( без конденционеров/с кондиционером)
	Со стационарными электроплитами( без конденционеров/с кондиционером)

	
	
	В городском поселении г.Краснослободск
	4326/4742
	4410/4825

	
	
	для иных н.п.(п.Песчанка, п.Вторая Пятилетка)   
	4264
	4576

	Примечания: 
1. Согласно ВСН 14278 тм-т1 указанные размеры земельных участков для понизительных подстанций, переключательных пунктов, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций являются максимальными для соответствующих объектов типовых конструкций. 
[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]2. Укрупненные показатели расхода электроэнергии и годовое число часов использования максимума электрической нагрузки установлены согласно РД 34.20.185-94 и СП 42.13330.2011. 


Таблица 1.8
Объекты местного значения в области газоснабжения
	Наименование вида объекта
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Пункты редуцирования газа. Газонаполнительные станции. Резервуарные установки сжиженных углеводородных газов. Магистральные газораспределительные сети в границах муниципального образования.
	Удельные расходы природного газа для различных коммунальных нужд, [1] куб.м на человека в год
	для городских и сельских поселений

	
	
	при наличии централизованного горячего водоснабжения 
	120

	
	
	при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 
	300

	
	
	при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения 
	180

	
	Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа, кв. м 
	4,0 

	
	Размер земельного участка для размещения газонаполнительной станции, [2] га. 
	для городских и сельских поселений

	
	
	При производительности ГНС 10 тыс. тонн/год 
	6

	
	
	При производительности ГНС 20 тыс. тонн/год 
	7

	
	
	При производительности ГНС 40 тыс. тонн/год 
	8

	Примечания: 
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42-101-2003; 
2. Согласно СП 42.13330.2011указанные размеры земельных участков для ГНС являются максимальными. 


Таблица 1.9
Объекты местного значения в области теплоснабжения
	Наименование вида объекта
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Котельные. Центральные тепловые пункты. Тепловые перекачивающие насосные станции. Магистральные теплопроводы. 
	Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных [1], га 
	для муниципального района и сельских поселений

	
	
	Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт)
	Размеры земельных участков, га, котельных, работающих

	
	
	
	на твердом топливе
	на газомазутном топливе

	
	
	до 5
	0,7
	0,7

	
	
	от 5 до 10 (от 6 до 12)
	1,0
	1,0

	
	
	св. 10 до 50 (св. 12 до 58)
	2,0
	1,5

	
	Удельные расходы тепловой энергии на отопление жилых зданий [2], ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания по этажности
	для муниципального района и сельских поселений

	
	
	этажность
	Удельные расходы тепловой энергии на отопление жилых зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания

	
	
	1
	48,42

	
	
	2
	44,06

	
	
	3
	39,59

	
	
	4, 5
	38,21

	
	
	6, 7
	35,76

	
	
	8
	33,95

	
	Удельные расходы тепловой энергии на отопление общественных зданий [2], ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания по этажности
	[bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK80]для муниципального района и сельских поселений

	
	
	этажность
	Удельные расходы тепловой энергии на отопление общественных зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания

	
	
	1
	57,17

	
	
	2
	51,65

	
	
	3
	48,95

	
	
	4, 5
	43,55

	Примечания: 
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011. 
2. Рассчитываются согласно разделу 5 СП 50.13330.2012 с учётом климатических данных по согласно СП 131.13330.2012. 


Таблица 1.10
Объекты местного значения в области водоснабжения
	Наименование вида объекта
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Водозаборы. Станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения). Насосные станции. Резервуары для хранения воды. Водонапорные башни. Магистральные водопроводы. 
	Размер земельного участка для размещения станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения) в зависимости от их производительности, [1] га 
	[bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK91]для городских и сельских поселений

	
	
	Производительность, тыс. куб. м/сут.
	Размеры земельных участков, га

	
	
	До 0,1
	0,1

	
	
	Свыше 0,1 до 0,2
	0,25

	
	
	Свыше 0,2 до 0,4
	0,4

	
	
	Свыше 0,4 до 0,8
	1,0

	
	
	Свыше 0,8 до 12
	2,0

	
	Показатель удельного водопотребления, куб. м /мес. на 1 чел.
	для городских и сельских поселений

	
	
	Жилая застройка с водопроводом, канализацией, ваннами, с центральным горячим водоснабжением
	10,5

	
	
	Жилая застройка с водопроводом, канализацией, ваннами, с газовыми водонагревателями
	8,8

	
	
	Жилая застройка с водоснабжением, канализацией, без ванн
	5

	
	
	Жилая застройка без водопровода с уличной водоразборной колонкой
	1,5

	Примечание: 
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011.


Таблица 1.11
[bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK95][bookmark: OLE_LINK96]Объекты местного значения муниципального района и сельских поселений в области водоотведения
	Наименование вида объекта
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Канализационные очистные сооружения. Канализационные насосные станции. Магистральные сети канализации (напорной, самотечной). 
	Размеры земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности, [1] га 
	для городских и сельских поселений

	
	
	Производительность очистных сооружений, тыс. куб. м/сут
	Размеры земельных участков, га

	
	
	
	очистных сооружений
	иловых площадок
	биологических прудов глубокой очистки сточных вод

	
	
	до 0,7
	0,5
	0,2
	-

	
	
	Свыше 0,7 до 17
	4
	3
	3

	
	Показатель удельного водоотведения, куб. м /мес. на 1 чел.
	для городских и сельских поселений

	
	
	равен показателю удельного водопотребления

	Примечание: 
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011. 


Таблица 1.12
Объекты местного значения в области связи и информатизации
	Наименование вида объекта
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Антенно-мачтовые сооружения. 
Автоматические телефонные станции. Узлы мультисервисного доступа. 
	для городских и сельских поселений

	
	Уровень охвата населения стационарной или мобильной связью, % 
	100

	
	Уровень охвата населения доступом в интернет, % 
	90

	Линии электросвязи. 
Линейно-кабельные сооружения электросвязи.
	для городских и сельских поселений

	
	Скорость передачи данных на пользовательское оборудование с использованием волоконно-оптической линии связи, Мбит/сек 
	10

	
	Абонентская емкость АТС, номеров на 1 тыс. человек 
	400


[bookmark: _Toc496246301]1.8 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области автомобильных дорог местного значения
Таблица 1.13
Объекты местного значения в области автомобильных дорог местного значения
	[bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK87]Наименование вида объекта
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также в границах населенных пунктов муниципальных образований и дорожные сооружения на таких автомобильных дорогах 
	Плотность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, км/км2 
	для городских и сельских поселений

	
	
	0,024

	
	Плотность улично-дорожной сети в границах застроенной территории, км/км2
	для городских и сельских поселений

	
	
	3,5


[bookmark: _Toc496246302]1.9 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения, имеющих промышленное и коммунально-складское назначение
Таблица 1.14
Объекты местного значения, имеющие промышленное и коммунально-складское назначение
	Наименование вида объекта
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты пищевой промышленности 
	Плотность застройки земельных участков производственных объектов [1], % 
	для городских и сельских поселений

	
	
	Сахарные заводы при переработке свеклы, тыс. тонн/сутки:

	
	
	до 3
	55

	
	
	от 3 до 6
	50

	
	
	Хлеба и хлебобулочных изделий производственной мощностью, тонн/сутки:

	
	
	до 45
	37

	
	
	более 45
	40

	
	
	Пива и солода
	50

	
	
	Плодоовощных консервов
	50

	Объекты мясомолочной промышленности
	Плотность застройки земельных участков производственных объектов [1], % 
	для городских и сельских поселений

	
	
	Мяса (с цехами убоя и обескровливания)
	40

	
	
	Мясных консервов, колбас, копченостей и других мясных продуктов
	42

	
	
	По переработке молока производственной мощностью в смену, т:

	
	
	до 100
	43

	
	
	более 100
	45

	
	
	Сухого обезжиренного молока производственной мощностью в смену, т:

	
	
	до 5
	36

	
	
	более 5
	42

	
	
	Молочных консервов
	45

	
	
	Сыра
	37

	
	
	Гидролизно-дрожжевые, фурфурольные, белково-витаминных концентратов и по производству премиксов
	45

	Общетоварные склады 
	Площадь складов [2], кв. м, на 1 тыс. чел. 
	Продовольственных товаров

	
	
	Для городских и сельских поселений
	19

	
	
	Непродовольственных товаров

	
	
	Для городских и сельских поселений
	193

	
	Размеры земельных участков [2], кв. м, на 1 тыс. чел. 
	Продовольственных товаров

	
	
	Для городских и сельских поселений
	60

	
	
	Непродовольственных товаров

	
	
	Для городских и сельских поселений
	580

	Специализированные склады 
	Вместимость складов [2], т на 1 тыс. чел. 
	Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц)

	
	
	Для городских и сельских поселений
	10

	
	
	Фруктохранилища

	
	
	Для городских и сельских поселений
	90

	
	
	Овощехранилиша

	
	
	Для городских и сельских поселений
	90

	
	
	Картофелехранилища

	
	
	Для городских и сельских поселений
	90

	
	Размеры земельных участков [2], кв. м, на 1 тыс. чел.
	Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц)

	
	
	Для городских и сельских поселений
	25

	
	
	Фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища

	
	
	Для городских и сельских поселений
	380

	Примечания: 
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 18.13330.2011. 
[bookmark: OLE_LINK105]2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011. 


[bookmark: _Toc496246303]1.10 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области сельского хозяйства
Таблица 1.15
Объекты местного значения в области сельского хозяйства
	Наименование вида объекта
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты сельского хозяйства
	Плотность застройки земельных участков сельскохозяйственных предприятий [1], %
	Для муниципального района и сельских поселений

	
	
	Крупного рогатого скота

	
	
	Товарные

	
	
	Молочные при привязном и беспривязном содержании коров

	
	
	на 400 и 600 коров
	45; 51

	
	
	на 800 и 1200 коров
	52; 55

	
	
	Мясные с полным оборотом стада и репродукторные

	
	
	на 400 и 600 скотомест
	45

	
	
	на 800 и 1200 скотомест
	47

	
	
	Выращивание нетелей, на 900 и 1200 скотомест
	51

	
	
	Доращивания и откорма крупного рогатого скота, на 3000 скотомест
	38

	
	
	Выращивания телят, доращивания и откорма молодняка, на 3000 скотомест
	38

	
	
	Откормочные площадки

	
	
	на 1000 скотомест
	55

	
	
	на 3000 скотомест
	57

	
	
	Племенные

	
	
	Молочные

	
	
	на 400 и 600 коров
	46; 52

	
	
	на 800 коров
	53

	
	
	Мясные

	
	
	на 400 и 600 коров
	47

	
	
	на 800 коров
	52

	
	
	Выращивание нетелей, на 1000 и 2000 скотомест
	52

	
	
	Свиноводческие

	
	
	Товарные

	
	
	Репродукторные, на 6000 голов
	35

	
	
	Откормочные, на 6000 голов
	38

	
	
	С законченным производственным циклом, на 6000 и 12000 голов
	35

	
	
	Племенные

	
	
	на 200 основных маток
	45

	
	
	на 300 основных маток
	47

	
	
	Овцеводческие

	
	
	Размещаемые на одной площадке

	
	
	Специализированные тонкорунные и полутонкорунные

	
	
	на 3000 и 6000 маток
	50; 56

	
	
	на 3000, 6000 и 9000 голов ремонтного молодняка
	50; 56; 62

	
	
	Специализированные шубные и мясо-шерстно-молочные

	
	
	на 500, 1000 и 2000 маток
	40; 45; 50

	
	
	на 1000, 2000 и 3000 голов ремонтного молодняка
	52; 55; 56

	
	
	Откормочные молодняка и взрослого поголовья, на 1000 и 2000 голов
	53; 58

	
	
	Птицеводческие

	
	
	Яичного направления

	
	
	на 300 тыс. кур-несушек
	25

	
	
	на 400-500 тыс. кур-несушек:

	
	
	зона промстада
	28

	
	
	зона ремонтного молодняка
	30

	
	
	зона родительского стада
	31

	
	
	зона инкубатория
	25

	
	
	Мясного направления

	
	
	на 3 млн. бройлеров
	28

	
	
	на 6 и 10 млн. бройлеров:

	
	
	зона промстада
	28

	
	
	зона ремонтного молодняка
	33

	
	
	зона родительского стада
	33

	
	
	зона инкубатория
	32

	
	
	зона убоя и переработки
	23

	
	
	Племенные

	
	
	Яичного направления

	
	
	Племзавод на 50 тыс. кур
	24

	
	
	Племзавод на 100 тыс. кур
	25

	
	
	Племрепродуктор на 100 тыс. кур
	26

	
	
	Мясного направления

	
	
	Племзавод на 50 и 100 тыс. кур
	27

	
	
	Прочие предприятия

	
	
	По переработке или хранению сельскохозяйственной продукции
	50

	
	
	По хранению семян и зерна
	58

	
	
	По обработке продовольственного и фуражного зерна
	30

	
	
	Фермерские (крестьянские) хозяйства

	
	
	По производству молока
	40

	
	
	По доращиванию и откорму крупного рогатого скота
	35

	
	
	По откорму свиней (с законченным производственным циклом)
	35

	
	
	Птицеводческие яичного направления
	27

	Примечания: 
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 18.13330.2011. 


[bookmark: _Toc496246304]1.11 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий
Таблица 1.16
[bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK114]Объекты местного значения  в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий
	Наименование вида объекта
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Убежища гражданской обороны
	Площадь пола помещений, кв. м на одного укрываемого [1]
	[bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK116][bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK118][bookmark: OLE_LINK119][bookmark: OLE_LINK120][bookmark: OLE_LINK121]для муниципального района , городских и сельских поселений

	
	
	при одноярусном расположении нар
	0,6

	
	
	при двухъярусном расположении нар
	0,5

	
	
	при трехъярусном расположении нар
	0,4

	
	Пешеходная доступность, м [2]
	500 м;
до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России

	Противорадиационные укрытия
	Площадь пола помещений, кв. м на одного укрываемого [1]
	для муниципального района , городских и сельских поселений

	
	
	при одноярусном расположении нар
	0,6

	
	
	при двухъярусном расположении нар
	0,5

	
	
	при трехъярусном расположении нар
	0,4

	
	Пешеходная доступность, м [2] 
	3000 

	
	Транспортная доступность, км [2] 
	при подвозе укрываемых автотранспортом – 25 

	Примечания: 
1. В соответствии с п. 5.1.1 СП 88.13330.2014. 
2. В соответствии с п. 4.12 СП 88.13330.2014. 


[bookmark: _Toc496246305]1.12 Расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территорий
Таблица 1.17
Расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территорий
	Наименование вида объекта
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Гидротехнические сооружения (противопаводковые дамбы). 
	Ширина гребня плотины (дамбы) из грунтовых материалов, м [1] 
	для муниципального района , городских и сельских поселений

	
	
	4,5

	
	Ширина гребня глухой бетонной или железобетонной плотины, м [2] 
	2

	
	Высота гребня дамбы, м 
	Смотрите примечание [3]

	1. Ширина гребня плотины (дамбы) из грунтовых материалов устанавливается в зависимости от условий производства работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и других целей) в соответствии с п. 5.11, п. 5.12 СП 39.13330.2012. 
2. Ширина гребня глухой бетонной или железобетонной плотины устанавливается в зависимости от условий производства работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и других целей) в соответствии с разделом 6 СП 40.13330.2012. 
3. Высоту гребня дамбы следует назначать на основе расчета возвышения его над расчетным уровнем воды, в соответствии с СП 39.13330.2012 и СП 40.13330.2012.


[bookmark: _Toc496246306]1.13 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области утилизации и переработки коммунальных и промышленных отходов
Таблица 1.18
Объекты местного значения   в области утилизации и переработки коммунальных и промышленных отходов
	Наименование вида объекта
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты по утилизации и переработке ТКО: 
Мусороперерабатывающие заводы. 
Мусороперегрузочные и мусоросортировочные станции. 
Полигоны ТКО. 
	Мощность, 
тонн/чел. в год 
	для    городских поселений  и сельских населеных пунктов

	
	
	Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки следует принимать, исходя из норм образования ТКО: 
- для благоустроенных домов, имеющих водопровод, канализацию, центральное отопление, использующих газ или электроэнергию для приготовления пищи и бытовых нужд – 0,38; 
- для частных домов с печным отоплением, не имеющих водопровода и канализации – 0,45. 
Общее количество ТКО по населенному пункту с учетом общественных зданий – 0,58. 
Нормы образования крупногабаритных отходов следует принимать в размере 8% от приведенных значений. 

	
	Размер земельного участка, га на 1 тыс. тонн твердых коммунальных отходов [1] 
	мусороперерабатывающие заводы – 0,05;
мусороперегрузочные станции и мусоросортировочные станции – 0,04;
полигоны твердых коммунальных отходов – 0,05.

	Площадки для установки контейнеров для сбора мусора
	Уровень обеспеченности [2], тонн/чел в год 
	для городских поселений и сельских населеных пунктов

	
	
	Количество площадок для установки контейнеров в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора 

	
	Размер земельного участка[3], кв.м 
	Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа, но не более 5, контейнеров 

	
	Пешеходная доступность[3], м 
	100 

	Скотомогильники (биотермические ямы)
	Размеры земельного участка, кв. м
	для городских поселений и сельских населеных пунктов

	
	
	не менее 600

	
	Минимальные расстояния от скотомогильника (биотермической ямы), м
	до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов)
	1000

	
	
	до автомобильных, железных дорог
	300

	
	
	до скотопрогонов и пастбищ
	200

	Установки термической утилизации биологических отходов
	Минимальные расстояния, м 
	для   городских поселений и сельских населеных пунктов

	
	
	до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов)
	1000

	Примечания: 
1. Размеры земельных участков объектов по утилизации и переработке твёрдых коммунальных отходов устанавливаются в соответствии с таблицей 13 СП 42.13330.2011. 
2. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод × t × К / (365 × V), где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера 
3. В соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88. 


[bookmark: _Toc496246307]1.14 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области захоронений
Таблица 1.19
Объекты местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения
	Наименование вида объекта
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Места погребения 
	Размер земельного участка, га на 1 тыс. человек 
	для  городских поселений

	
	
	кладбище традиционного захоронения
	0,24

	
	
	кладбище урновых захоронений после кремации
	0,02

	Примечание: 
1. В соответствии с Приложением Ж СП 42.13330.2011. 


[bookmark: _Toc496246308]1.15 Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий с учетом потребностей маломобильных групп населения
Таблица 1.20
Обеспеченность и интенсивность использования территорий с учетом потребностей маломобильных групп населения
	Наименование вида объекта
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Остановки специализированного транспорта
	Минимальное от остановок специализированного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания, м
	для городских   поселений

	
	
	100

	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания
	Доля мест для транспорта инвалидов, %
	для    городских   поселений

	
	
	10

	
	Специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, % (мест)
	число мест на стоянке
	число спец.мест

	
	
	до 100 включительно
	5%, но не менее одного места

	
	
	от 101 до 200
	5 мест и дополнительно 3%

	
	
	от 201 до 1000
	8 мест и дополнительно 2%

	
	
	1001 место и более
	24 места плюс не менее 1% на каждые 100 мест свыше.

	Общественные здания
	Минимальная доля мест для людей на креслах-колясках В зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных сооружений и других зрелищных объектах со стационарными местами, %
	для   городских   поселений

	
	
	1

	Примечание:
1. В соответствии с СП 59.13330.2012.


[bookmark: _Toc496246309]1.16 Иные расчетные показатели, необходимые для подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территорий
Таблица 1.21
Объекты местного значения в области транспортного сообщения
	Наименование вида объекта
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Остановочные павильоны
	Уровень обеспеченности транспортным сообщением
	для муниципального района , городских и сельских поселений

	
	
	100% обеспеченность населения транспортным сообщением, с размещением остановочных пунктов в населенных пунктах с интервалом 400-600 метров

	
	Размер земельного участка, для остановочных павильонов, кв. м
	По заданию на проектирование

	Обеспеченность услугами транспорта
	Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта, м
	для городских поселений

	
	
	При многоэтажной и среднеэтажной жилой застройке
	500-600

	
	
	При застройке индивидуальными жилыми домами
	600-800

	
	
	В зонах массового отдыха и спорта
	800


[bookmark: OLE_LINK134]


Таблица 1.23
Объекты местного значения в области туризма
	Наименование вида объекта
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Коллективные средства размещения
	Уровень обеспеченности гостиницами [1], мест на 1 тыс. человек 
	для городских поселений

	
	
	6

	
	Площадь территории для размещения объекта [1], кв. м на 1 место 
	туристские гостиницы
	50–75

	
	
	гостиницы от 25 до 100 мест
	55

	
	
	базы отдыха предприятий и организаций  
	140-160

	
	
	кемпинги
	135-150

	
	
	
	

	


Таблица 1.24
[bookmark: OLE_LINK136][bookmark: OLE_LINK137][bookmark: OLE_LINK138][bookmark: OLE_LINK139]Объекты местного значения в области благоустройства и озеленения территории
	Наименование вида объекта
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты озеленения общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, набережные) [1]
	Уровень обеспеченности, 
кв. м на 1 чел. [2]
	12

	
	Размер земельного участка, га
	парки
	10

	
	
	сады
	1

	
	
	скверы
	

	
	Ширина бульвара, м [3]
	ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей по оси улиц; 
	18 

	
	
	с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой 
	10 

	
	Ширина пешеходной аллеи для набережных, м
	6
	

	
	Пешеходная доступность, м
	Для парков 
	1350 

	
	
	Для садов, скверов и бульваров 
	700 

	Примечания: 
1. При проектировании объектов озеленения общего пользования необходимо руководствоваться правилами благоустройства и озеленения муниципального образования. 
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения в области благоустройства и озеленения территории (парки, скверы, бульвары, набережные) населения, устанавливаются в соответствии с Таблицей 4 СП 42.13330.2011. 
3. Расчетные показатели минимально допустимой ширины бульвара устанавливаются в соответствии с п. 9.4 СП 42.13330.2011. 




[bookmark: _Toc496246310]2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
[bookmark: _Toc496246311][bookmark: _Toc293340115]2.1 Термины и определения
В нормативах градостроительного проектирования городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области приведенные понятия применяются в следующем значении:
автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;
антенно-мачтовые сооружения – инженерное высотное сооружение, предназначенное для размещения радиотехнического оборудования и антенно-фидерных устройств;
газификация – деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного или энергетического ресурса;
[bookmark: PO0000043][bookmark: OLE_LINK217][bookmark: OLE_LINK218]газонаполнительная станция (ГНС) – предприятие, предназначенное для приема, хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;
градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;
градостроительная документация (документы градостроительного проектирования) – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории;
градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;
градостроительная ценность территории – мера способности территории удовлетворять определенные общественные требования к ее состоянию и использованию;
зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;
комплексное освоение – подготовка документации по планировке территории, выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, осуществление жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты);
линия электропередачи – электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;
нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения;
объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Волгоградской области, уставом муниципального образования, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения. 
парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;
природный газ промышленного и коммунально-бытового назначения – горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим содержанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования;
пункт редуцирования газа – технологическое устройство сетей газораспределения и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа;
радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
санитарно-защитная зона (СЗЗ) – специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.
система газоснабжения – имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставок газа;
стоянка для автомобилей – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей;
строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;
трансформаторная подстанция – электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов;
функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;
устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;
централизованная система электроснабжения – совокупность электроустановок, предназначенных для электроснабжения потребителей от энергетической системы.
иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.
[bookmark: _Toc496246312][bookmark: _Toc401578976]2.2 Цели и задачи подготовки местных нормативов градостроительного проектирования
Цели подготовки местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района:
1. Определение совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения   населения   и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Среднеахтубинского муниципального района.
2. Определения совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельских поселений городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения, населения поселения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения,
При подготовке местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района решаются следующие задачи:
· [bookmark: OLE_LINK1]подготовка основной части местных нормативов градостроительного проектирования Городского поселения г.Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области., содержащих расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
· подготовка материалов по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Городского поселения г.Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области.;
· подготовке правил и области применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Городского поселения г.Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области..

[bookmark: _Toc496246313]3.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности в муниципальных образованиях района и учитываются при разработке документов территориального планирования Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области и его муниципальных образований, документов градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки городского и сельских поселений, документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения муниципального района, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства местного значения в городском поселении г. Краснослободск Среднеахтубинского района.
При разработке и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района и сельских поселений Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области органами местного самоуправления   не допускается устанавливать минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем расчётные показатели обеспечения жизнедеятельности человека, содержащиеся в региональных нормативах в соответствии с Приказом Минрегиона Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», местные нормативы градостроительного проектирования представляют собой совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории в части размещения объектов регионального значения, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному муниципальному имуществу, окружающей среде, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.
Нормативы   установлены   с   учётом   природно-климатических,   социально-демографических, национальных, территориальных особенностей поселений, расположенных на территории городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области, и содержат минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения.
Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района применяются при разработке местных нормативов градостроительного проектирования поселений, при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования (схемы территориального планирования муниципального района, генеральных планов городских и сельских поселений), документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения муниципального района, правил землепользования и застройки с учётом перспективы их развития, а также используются для принятия решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами.
Местные нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению на территории городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области объекты местного значения в области транспорта, инженерного обеспечения, области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, иных областей, связанных с решением вопросов местного значения городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района.
3.2 Состав участников градостроительного проектирования.
В состав участников градостроительной деятельности  городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района входят:
1. Органы местного самоуправления, осуществляющие процесс согласования, утверждения документов, выдачи разрешений на троительство и пр., в том числе:
 - администрация городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района в лице Отдела архитектуры и муниципального имущества;

-  депутаты городского поселения г. Краснослободск.
  2. Городское и сельское население, а также физические и юридические лица, предприниматели, осуществляющие или планирующие осуществлять свою деятельность на территории городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района, которые обращаются в администрацию по вопросам выдачи разрешений на строительство, предоставления градостроительных планов земельных участков, предоставляют предложения и запросы о возможности внесения изменений в документы градостроительного проектирования, связанные с хозяйственной деятельностью и пр. 
                  3.   Проектные   и   проектно-изыскательские   организации,   непосредственно осуществляющие подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории по заданию органов местного самоуправления или для иного физического или юридического лица под контролем специалистов администрации.

3.3 Документы градостроительного проектирования.
· документам градостроительного проектирования, в которых должны быть соблюдены требования настоящих нормативов градостроительного проектирования городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района, относятся: 
1. Документы территориального планирования :

· Схема территориального планирования и проекты внесения изменений в схему территориального планирования Городского поселения г.Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области.
2. Документы территориального планирования :

- Генеральный план  городского поселения г. Краснослободск   Среднеахтубинского муниципального района.
- Документы градостроительного зонирования городского поселения г. Краснослободск   Среднеахтубинского муниципального района.

- Правила землепользования и застройки городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района.
3. Документы планировки территории:

· Проекты планировки территорий для размещения объектов местного значения;

· Проекты межевания территории;

· Проекты планировки, совмещенные с проектами межевания территории;

· Градостроительные планы земельных участков;

· Схемы планировочной организации земельных участков.

       4.Раздел проектной документации на строительство «Схема планировочной организации земельного участка», согласно постановления Правительства РФ № 87          от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также проекты комплексной застройки, комплексного освоения территорий в границах городского поселения г. Краснослободск  Среднеахтубинского района.
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Приложение 1. Перечень законодательных и нормативно-правовых актов, использованных при разработке градостроительного проектирования.

Федеральные нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации.

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ.

3. Земельный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации               от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ.

4. Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2008 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

5. Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

6. Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

7. Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

8. Федеральный закон от Российской Федерации 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

9. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009г. №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»

11. Приказ Министерства Здравоохранения России от 23.06.2015 N 361н "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»

12. Приказ Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации от 25 октября 2004г. №484 «Об утверждении типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»

Нормативно-правовые акты Волгоградской области:

13. Закон Волгоградской области от 24.11.2008 г. № 1786-ОД «Градостроительный кодекс Волгоградской области»

14. Закон Волгоградской области №140-ОД от 6 ноября 2014 г. «О социальном обслуживании населения Волгоградской области».

15. Региональные нормативы градостроительного проектирования Волгоградской области, утвержденные приказом Комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 г. № 114-ОД «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области»

16. Приказ Комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 г. № 115-ОД «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области, а также требований к составу и форме документов, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований для включения в реестр нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области»

Нормативно-правовые акты: 

-    Постановление администрации городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района от 20.10. 2017 года  № 525 «О подготовке местных нормативов градостроительного проектирования  городского поселения г.Краснослободск    Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области» .

-  Муниципальная программа "Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Среднеахтубинского муниципального района на 2017-2019 годы"

- Муниципальной целевой программы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Среднеахтубинском муниципальном районе" на 2016-2018 годы


- Муниципальная программа  «Основные направления развития культуры Среднеахтубинского муниципального района на 2016-2018 годы»

- Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Среднеахтубинского муниципального района  на 2016-2018 годы»

- Муниципальная программа «развитие муниципальной службы в Среднеахтубинского муниципальном районе Волгоградской области на 2016-2018 годы»

- Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий молодых семей Среднеахтубинского муниципального района на 2016-2018 годы»


Строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству

- "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр)

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. №635/10)

- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 782

